|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Empacodadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido PU |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Vazamento na emenda roscada |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Abraçadeira |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Vazamento na abraçadeira |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Linha ao lado da empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Mangueira PU |
| **Classificação** | Extra-Grande |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Linha de alimentação da empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão roscada |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Linha ao lado da empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão roscada |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento/ linha ao lado da empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Mangueira pneumática - Fechamento inadequado |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento/Empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Empacotadora A |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Extra-Grande |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Dentro do painel de alimentação na parte inferior |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha aérea |
| **Elemento/Componente** | Mangueira na eletrocalha |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento - Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Curva de 45 graus |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Raumak 1 |
| **Elemento/Componente** | Mangueira pneumática - Fechamento inadequado |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Rede Aérea |
| **Elemento/Componente** | Vazamento na conexão |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Acima da Raumak 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Rede Aérea |
| **Elemento/Componente** | Conexões |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Entre a Raumak 1 e 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Lixadora 2 Recheado |
| **Elemento/Componente** | Conexão roscada |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Esteira da lixadora 2 recheada |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheado 1 esteira de entrada no túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Rosca acima do engate rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 entrada do túnel de ventilação |
| **Elemento/Componente** | Rosca acima do engate rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Entrada do Recheio 2 |
| **Elemento/Componente** | Mangueira pneumática - Fechamento inadequado |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheado 2 / Abaixo da saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha 2 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Embalagem do biscoito recheado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Linha recheada 2 / Final da esteira do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Rosca do engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Rosca do engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Rosca do engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / abaixa da esteira saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Régua de distribuição |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / Acima da esteira da saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Rosca da curva de 90 graus |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Recheio 2 / Abaixo da esteira saída do Túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Recheio 2 / Raumak 02 |
| **Elemento/Componente** | Furo na mangueira MPU |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Biscoito Recheado |
| **Elemento/Componente** | Tubulação aérea |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Tubulação aérea acima Raumak 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha recheada 2 Raumak 2 |
| **Elemento/Componente** | Encaiche rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento recheio 2 / Raumak 2 |
| **Elemento/Componente** | Conexão rápida |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Dentro da Raumak 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento / Linha recheada 2 Raumak 2 |
| **Elemento/Componente** | Conexão rápida |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Dentro da Raumak 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento/ Esteira da saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão Rápida |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Linha do recheio 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento/ Esteira da saída do túnel de resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão Rápida |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Linha do Recheio 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Emapacotamento / Esteira da Saída do Túnel de Resfriamento |
| **Elemento/Componente** | Conexão Rápida |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Linha do recheio 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha 4 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Empacotadora G |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha 4 |
| **Elemento/Componente** | Encaixe na conexão em T |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Empacotadora G |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha 4 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 6 |
| **Observações** | Empacotadeira G |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha 4 |
| **Elemento/Componente** | Rosca da curva de 45 graus |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** | Empacotadeira I |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha Cracker |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha Cracker |
| **Elemento/Componente** | Mangueira pneumática - Fechamento inadequado |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha 4 |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Pequeno |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento Linha Cracker |
| **Elemento/Componente** | Vazamento na abraçadeira |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Empacotamento linha Cracker |
| **Elemento/Componente** | Conexão de engate rápido |
| **Classificação** | Médio |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Local** | Linha Cracker |
| **Elemento/Componente** | Mangueira pneumática - Fechamento inadequado |
| **Classificação** | Extra-Grande |
| **Data** | 11/05/2023 |
| **Quantidade** | 1 |
| **Observações** |  |